新力哑光油溶剂组份

GT8006固含量：35%

其中乙酯：26%

正丙脂：26%

异丙醇：13%

使用溶剂：乙酯：正丙脂