**格恩顿吊顶除湿机YSDZ-15S设备参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **中央吊顶除湿机设备参数（型号：YSDZ-15S）** | |
| 型号/ Model | YSDZ-15S |
| 除湿量/ Dehumidification amount | 360L/D（15kg/h） |
| 总风量/ Total air volume | 4000m³/h |
| 测试工况/ Test condition | T=30℃，RH=80% |
| 电压/频率Voltage / frequency | 380V/50Hz |
| 最大输入功率/ Maximum input power | 5.5KW |
| 机外余压/ Off balance pressure | 150Pa |
| 噪音值/ Noise value | 60DB |
| 过滤等级/ Filter grade | 初效G4 |
| 防水等级/ Waterproof grade | IPXO4 |
| 适用温度/ Applicable temperature | 5-38℃ |
| 排水方式/ Drainage mode | 软管外排接水 |
| 压缩机保护/ Compressor protection | 过载保护 |
| 压缩机/ Compressor | 日立/松下 |
| 室内回风口/ Indoor air return | 450\*500mm |
| 室内送风口/ Indoor air return | 450\*500mm |
| 机身尺寸/ Fuselage size | 长1000\*宽600\*高700mm |
| 机器参考图片/Machine picture | QQ图片20180127135032 |