**车间内部排风管道改造协议**

**甲方：湖南怡永丰新材料科技有限公司**

**乙方：湖南楚江环境工程有限公司**

通过双方协商，就甲方车间内部排风管道改造达成以下协议：

**一、项目内容**

1、2#复合机烘干箱出口加装风罩并接至无组织风管上；

2、3#复合机烘干箱出口风管直径改成200接至无组织风管上；

3、把2#复合机热风引入3#复合机；

4、汕樟印刷机7、8、9色排风管道改为带电动阀的三通；

5、汕樟印刷机九个送风电机进口增加弯头；

6、汇通印刷车间无组织排风口改造。

**二、安全责任**

1、乙方人员必须遵守甲方的安全制度和相关要求；

2、乙方必须与甲方签订安全协议，乙方必须对乙方施工人员的安全负全责；

3、乙方人为损坏甲方的财产或因违反甲方的安全规定造成甲方损失的由乙方负责全部赔偿责任。

**三、验收标准**

乙方完成工程后,风管系统的安装应符合下列规定：

1、 风管应保持清洁，管内不应有杂物和积尘。
2、 法兰的连接螺栓应均匀拧紧，螺母宜在同一侧。
3、 风管接口的连接应严密牢固。

**四、工程款及付款方式**

1、改造费用 11900元（含3%税金）；

2、甲方验收合格后，乙方需开具3%净化工程安装增值税专用发票后一次性付清合同款。

**五、**本合同未尽事宜，由双方另行商定；

**六、**附件与本合同具备同等法律效应。本合同一式两份，合同签订后甲乙双方各持一份。

**甲方：湖南怡永丰新材料科技有限公司 乙方：湖南楚江环境工程有限公司**

**（盖章） （盖章）**

**签署人： 签署人：**

**2022年7月5日**

|  |
| --- |
| **报价单** |
| **公司名称：湖南怡永丰新材料科技有限公司** |
| **报价人：湖南楚江环境工程有限公司陈逸13687361072** |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | **弯头** | **305** | **个** | **7** | **120** | **840** |
| 2 | **弯头** | **245** | **个** | **4** | **113** | **452** |
| 3 | **弯头** | **355** | **个** | **2** | **150** | **300** |
| 4 | **软管** | **250** | **米** | **50** | **58** | **2900** |
| 5 | **电动阀** | **200** | **个** | **3** | **200** | **600** |
| 6 | **三通** | **350-350-200** | **个** | **2** | **120** | **240** |
| 7 | **三通** | **300-300-200** | **个** | **1** | **120** | **120** |
| 8 | **天圆地方** | **220-250变245** | **个** | **1** | **150** | **150** |
| 9 | **天圆地方** | **400-200变245** | **个** | **1** | **150** | **150** |
| 10 | **带保温螺旋风管** | **250** | **米** | **16** | **90** | **1440** |
| 11 | **短节** | **245** | **节** | **2** | **38** | **76** |
| 12 | **法兰** | **250** | **个** | **10** | **15** | **150** |
| 13 | **轴流风机** | **SF2-2** | **台** | **1** | **630** | **630** |
| 14 | **不锈钢集气罩** | **1900-420-350** | **个** | **1** | **910** | **910** |
| 15 | **卡箍** | **250** | **个** | **20** | **10** | **200** |
| 16 | **辅材** | **螺丝.玻璃胶.自控钉等** | **个** | **1** | **200** | **200** |
| 17 | **安装费.运费** |  | **元** |  | **2600** | **2600** |
| 　 | **合计** |  |  |  |  | **11958** |
| **优惠后11900元整，此报价含税3%,含运费** |